中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	反射式镜头
	
· NA：≥0.45；
· 工作距离：≥50mm；
· 最大视场：≥1mm；
· 分辨率（650nm）：中心0.2mm视场内优于4um；
· 全视场范围内(1.2mm)优于10um；
· 共轭距：无穷远；
· 中心遮拦面积：<22%； 
· 镜片材料：熔石英玻璃；
· 镀膜：无保护金膜（或用户指定的其他反射膜）；
· 接口：M42×1（或其他指定接口）；
· 镜头整体直径：≤110mm，长度：≤90mm，重量：≤1kg
· 数量：2个
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：
提供出厂检测报告，需要包含NA≥0.45；工作距离：≥50mm；镜头直径：≤110mm，长度：≤90mm，重量：≤1kg
阶段性检查要求：无
保修及售后服务：质保期一年
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