中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	样品杆
	安装法兰CF63，兼容液氮和液氦制冷，配备二极管温度计和加热器，温度范围20K-400K；配置样品台工位数2个；样品杆顶部配置不低于3个CF16法兰口和一个KF25接口；样品台漏电流不高于0.05 pA，适配标准旗形托；样品杆长度760mm。
数量1支。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。
交付进度：一次性交货。
付款方式：合同签订后预付80% 货款，到货验收后支付20% 尾款。
验收指标及验收要求：样品漏电流不超过0.05 pA，低温达到20 K；外观无明显机械磕碰与损伤。
保修及售后服务：货到并验收合格后一年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
