技术指标及商务要求响应表

	
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	超高真空阀门一批
	插板阀
	DN100CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	插板阀
	DN63CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	插板阀
	DN40CF 气动,带位置指示器,带24VDC电磁阀,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	插板阀
	DN63CF,手动,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	插板阀
	DN100CF，带窗，手动,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	角阀
	DN40CF，全金属，手动角阀
	
	

	
	插板阀
	隔离光束线与实验站真空
VAT Mini UHV gate valve(01028)，DN 25 KF，带石英观察窗，带手轮。
	
	

	
	闸板阀
	DN160CF 气动,带位置指示器,带220VAC电磁阀,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	插板阀
	DN40CF，手动,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	微调阀
	All metal variable leak valve, flange bellow side CF-
R16,seat side CF-F40
	
	

	
	插板阀
	DN160CF，手动,UHV,带VATLOCK
	
	

	
	微调阀
	DN16CF，手动，全金属
	
	

	
	插板阀
	DN40CF,气动,全金属 ,带位置指示器,带220VAC电磁阀
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