中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	氩离子刻蚀枪
	本次采购两类氩离子刻蚀枪，其中常规型氩离子刻蚀枪数量4件，聚焦型氩离子刻蚀枪数量1件。其主要参数分别为：
A. 常规型氩离子刻蚀枪：
1．离子能量≥5keV；
2．离子束流≥20μA（Ar气条件下）
3．插入深度：120mm共1件，190mm共3件
4．可通入惰性气体或活性气体
5．包含电源控制单元，发射电流控制范围：10μA到10mA；
6．可实现软件全自动控制                            
7. CF35接口
8. 包含微漏阀配件
B．聚焦型氩离子刻蚀枪：
1．离子能量≥5keV；
2．离子束流≥0.8μA（Ar气条件下）
3．插入深度：≥160mm
4．可通入惰性气体或活性气体
5．包含电源控制单元，发射电流控制范围：10μA到10mA；
6．可实现软件全自动控制                            
7. CF35接口
8．最小聚焦光斑（半高宽）<200μm
9．扫描面积 10mm x 10mm
10. 包含微漏阀配件
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起10个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：
[bookmark: _GoBack]方式一：（1）合同签订后，买方支付合同总价的30% ；（2）货到指定地点并且验收合格后，买方支付合同总价的70%。
方式二：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付90%，尾款待验收合格之后支付。
验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告
保修及售后服务：
乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。

	
	




公司名称（盖章）：
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