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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	多级罗茨泵
	抽速30m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。
	
	

	2
	多级罗茨泵
	抽速60m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。
	
	

	3
	多级罗茨泵
	抽速90m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于60dB;配国标电源接口，含电源线，方便移动。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：从签订合同之日起12 个月内。
付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
检测多级罗茨泵抽速，检测泵的极限真空，检测泵全速后的噪音
保修及售后服务：质保期至少一年时间。
其它：以上设备要求同一品牌。
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