技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	低压抽出式开关柜
	低压抽出式配电柜：	
型号：OKKN-XXX	
电压/相数：400V/3	
电流/回路：400A×3、300A×2
技术规格/标准：见附图1/GB7251
低压抽出式配电柜：
型号：OKKN-XXX	
电压/相数：400V/3	
电流/回路：400A×2、300A×3
技术规格/标准：见附图2/GB7251
商务要求：
1.	资  质：报价单位需要提供电力设备安装及安全生产许可证复印件（两个证），并加盖公章。
2.	交货期：合同签订后1个月内货到现场，安装就位调试完毕。
3.	质保期：要求安装单位提供产品的国家强制性认证证书，并提供不短于2年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保1年。
[bookmark: _GoBack]4.	售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。
	
	






                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
