中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电容充电电源
	根据合肥光源的运行需求，拟采购设备需求如下表所示：
电容充电电源的负载电容0.2 μF，电源输出规格：输出电压25 kV；额定输出功率1.5 kW；重复稳定度（8小时）100 ppm；重复频率10 Hz；采购数量：1台。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
1）关境内提供的货物：
（1）合同签订后，支付合同总价的50%；
（2）货到采购方指定地点并且经采购方验收合格后，支付合同总价的50%。
2）关境外提供的货物：
（1）供应商须与采购方、采购方指定的外贸代理公司签署采购方、供应商、外贸代理公司三方合同。
（2）由外贸公司开立以供应商为受益人的合同金额90％的不可撤销信用证，供应商凭货物发运单据议付该笔款项。
（3）货到采购方指定地点安装调试验收合格后，供应商提供用户签字并盖章的验收合格报告，外贸公司支付合同总价的10%给供应商。
（4）采购方与外贸代理公司的付款方式由双方签署的外贸代理合同约定。
验收指标及验收要求：厂家按照技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告，验收指标如“规格和技术参数”中的描述所示。验收期间，货物数量、规格型号等与“规格和技术参数”中的描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
