中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	1. 模拟通道带宽：2GHz 
2. 4个模拟通道，16个数字通道，1个EXT通道
3.最高实时采样率：10 GSa/s（非交织模式）
4.最高存储深度：500Mpts，数字通道存储深度：62.5 Mpts
5.波形捕获率高于600,000个波形每秒
6.垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ）
7.时基范围：200ps/div~1 ks/div
8.多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能
9.拥有10.1英寸多点触控电容屏，256级波形灰度显示，带彩色余辉
10.丰富的接口：4个USB Host 、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT
数量：2台。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后付款20%，货到验收后凭发票报销时付尾款
验收指标及验收要求：提供合格证
保修及售后服务：产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
