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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	不锈钢负载
	不锈钢负载共计7套，参数要求如下：
(1) [bookmark: OLE_LINK8]波导型号：国标 BJ32，法兰为 CPI 标准方形法兰；
(2) 微波吸收材料：不锈钢；
(3) VSWR：<1.05@2998.2MHz，
<1.2@2998.2±2.5MHz；
(4) 承受功率：脉冲峰值功率>20MW(50Hz，1us)@2998.2MHz，平均功率>10kW；
(5) 真空漏率：<2E-10mbar.l/s；
(6) 干负载长度：<1100mm(法兰口到波导末端)；
(7) 水冷结构：水嘴采用外直径 16 mm 不锈钢管，长度>50mm，需静态打压 0.7 MPa，时间>24小时无渗漏、无压降及明显形变；
(8) 元器件外表面状态：表面无损伤、无污染，色泽均匀一致，金属表面进行钝化或其他防氧化处理，不锈钢表面要求亚光处理。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后支付40%合同款，出厂测试合格并到货后支付50%合同款，安装于加速器现场并测试合格后，2周内付清全款。
验收指标及验收要求： 
要求提供除（4）项以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与出厂测试；（4）项以厂家提供的设计报告作为测试验收依据；安装在加速器现场，仅测试（3）（5）两项。
保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限三年，服务时限报修后8小时，保修期两年
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