技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
分子泵组
	分子泵抽速不低于250L/s，冷却方式可选水冷或风冷，极限真空优于5E-8mbar；
干泵极限真空优于2Pa，自带气镇。
该泵组需配备真空测量装置，设备量程范围必须包含大气到5E-8mbar。
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