中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	10吨电动叉车
	1. 叉车额定载重量10t，整车总宽度不超过2200mm；
2. 叉车最小转弯半径不超过4000mm；
3. 满载最大起升速度不低于0.1m/s，最大下降速度不低于0.1m/s；
4. 锂电池满载续航时间不低于8小时；
5. 配备实心胎；
6. 叉车的货叉反向装配，具备液压调距功能；
7. 载荷中心800mm时，载重要求不少于7500kg；
8. 货叉长度不小于1500mm，货叉外侧调节范围在520-2000mm，货叉上下调节范围在1000-4000mm；
9. 货叉上表面离地2500mm时，整机最大高度不超过2900mm；
[bookmark: _GoBack]10. 其它标配。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后30个工作日内交货到我方指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
提供出厂合格证，并主要针对以下几个指标出具测试报告：
1、货叉上表面离地2500mm时，整机最大高度不超过2900mm；
2、叉车的货叉反向装配，配备液压调距功能；
[bookmark: OLE_LINK1]3、载荷中心800mm时，载重要求不少于7500kg。
保修及售后服务： 
整机质保至少一年或2000小时，锂电池质保至少六年或12000小时，可以以先到者为准。
三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，易损件和人为损坏收费，其余不收费；期满后仍保证提供售后服务，以优于市场的价格提供正品零部件，具体按产品质量保证书内容执行。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
