技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	低能电子衍射仪
	该电子衍射仪需配备至少三个减速场栅极，Z方向可调范围：100mm，样品工作距离：23mm，电子枪灯丝材料： Ir或LaB6；电子枪能量范围可达到3000eV，Mu金属屏蔽，烘烤温度可达250℃，带shutter,可同时配备样品表面处理的相关功能模块
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                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
