中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	OPI和本地调试终端
	主流品牌台式机：
CPU:i9以上（含），‌核心架构‌：24核心以上（含），‌频率范围‌：基础频率2.0GHz以上（含），‌缓存配置‌：三级缓存36MB + 二级缓存32MB 以上（含）。
主板： Q670芯片组或更高，PCIe NVMe硬盘等硬件标准；接口：USB2.0 USB3.0  Type-C接口 M.2 SSD接口 3.5寸HDD硬盘插槽，RJ45千兆有线网口，PCI插槽，4个内存插槽。
内存：32GB以上（含），‌主频‌：5200MHz以上（含）；
硬盘：双硬盘,250GB以上（含）固态硬盘+2TB以上（含）机械硬盘；
显卡：支持多显示器输出（2个及以上）；
机箱：易拆，可免工具拆卸；
显示器：QHD双屏，27寸尺寸以上（含），分辨率：2560 x 1440 @ 120 Hz 以上（含），多输入接口：至少包含DP+HDMI。
数量：10套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：本合同签订后，甲方将提前30日向乙方发出供货通知。乙方收到通知后，须在该期限将货物送达指定地点。
交付进度和付款方式：甲方首期支付合同总价50%的预付款；待货到通过验收提供产品合格证后，30日内支付剩余50%尾款。
验收指标及验收要求：提供设备产品合格证书。
保修及售后服务：整体质保期为项目最终验收合格之日起 24个月。保修期内，因产品质量或施工问题导致的故障，乙方提供免费维修或更换。故障发生后，乙方需在2小时内响应，24小时内派人员到场处理。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
