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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	氦质谱检漏仪（1台）
	1. 氦质谱检漏的主机和干泵一体式，不可分离； 
2. 可检气体类型：4He H2 ；
3. 氦气最小可检测漏率（真空检漏）：5×10-12 mbar·L/s；
4. 检漏仪对氦最大抽速：≥ 5 L/s；
5. 前级真空泵抽速：≥ 25 m3/h；
6. 接口法兰：DN25KF/ DN40KF；
7. 电源电压：220 V，50Hz。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。
验收指标及验收要求： 
所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：
（1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。
（2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商提供完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
（3）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。
保修及售后服务：
（1）设备无需供应商提供安装调试服务，但如招标人提出需求，供应商需在3个工作日内派人到指定现场；
（2）提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
（3）保修期间产品出现问题时，供应商需12h内做出响应，48h内前往现场进行故障排查。
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