技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	冲击闸流管灯氢电源
	双路稳流输出12V/40A;12V/20A；前面板为触摸屏，可在触摸屏内设置过压、过流、欠压、欠流保护点；模拟24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型）
	
	

	2
	氢闸流管触发器
	CX1536A闸流管配套使用
	
	

	3
	冲击电源反峰组件
	非标，冲击磁铁放电柜配套使用，用于吸收反向功率。负载电感0.6uH，脉冲波形为半正弦波，底宽1.3us，电流工作电压30kV。
	
	

	4
	冲击电源储能电容
	30kV/0.033uF
	
	

	5
	冲击电源放电电缆
	CA11，75kV
	
	

	6
	冲击电源充电电缆
	CA11,75kV，带底座。
	
	

	7
	监控分机
	非标，冲击磁铁放电柜配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口
	
	

	8
	配电分机
	非标，3U19寸标准机箱，输入为AC220V，输出7路，分别为监控分机、冲击磁铁电源1-4、切割磁铁电源、辅助设备供电。设备总功率要求10kW。
	
	

	9
	监控电路板
	非标，冲击磁铁放电柜配套使用，主要功能包括：1、将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障等。
2、高精度的触发信号光电转换与延迟控制；
	
	

	10
	切割磁铁储能电容
	3kV/0.133uF
	
	

	11
	高压分压器
	30kV阻容分压器
	
	

	12
	电流互感器
	Pearson110
	
	

	13
	冲击磁铁充电电阻组件
	非标，50ohms/30kV
	
	

	14
	氢闸流管触发器
	L4888闸流管配套使用
	
	

	15
	氢闸流管均压组件
	
	
	

	16
	闸流管底座
	
	
	

	17
	50MW反峰组件用二极管
	DSA75-18
	
	

	18
	80MW速调制器反峰组件
	非标，200MW调制器配套使用，用于吸收反向功率,200MW调制器参数:400kV/500A,配合日本佳能E3712大功率微波功率源使用。
	
	

	19
	50MW监控分机
	非标，分别与50MW和80MW配套调制器配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口
	
	

	20
	80MW监控分机
	
	
	

	21
	50MW配电分机
	非标，分别与50MW和80MW配套调制器配套使用；380V交流输入，6路220V交流输出。功率要求≥10kW
	
	

	22
	80MW配电分机
	
	
	

	23
	50MW调制器监控电路板
	分别用于50MW/80MW调制器内部，主要功能包括：1、将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障等。
2、高精度的触发信号光电转换与延迟控制，用于控制高压电源充电、闸流管放电；
	
	

	24
	80MW调制器监控电路板
	
	
	

	25
	调制器内部时序插件
	
	
	

	26
	调制器充电高压电缆
	15931020NT
	
	

	27
	调制器充电电缆座
	非标，15931020NT配套
	
	

	28
	80MW微波功率源可调专用底座
	非标，与80MW微波功率源油缸匹配，要求三维可调，
承重≥3吨
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