中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	屏蔽机柜
	1. 47U、19英寸标准机柜；
2. 机柜深度≥1200 mm；
3. 整体焊接式型材框架结构，型材需采用不小于1.5mm镀锌钢板，表面静电喷塑处理；
4. 静态载荷≥1000kg；
5. 高效屏蔽，1GHz≥60dB，3GHz≥40dB；
6. 机柜屏蔽条附着于框架的12个面，接头处用不锈钢卡簧压接固定；
7. 每台机柜配10个托盘；
[bookmark: _GoBack]8. 机柜前门为玻璃屏蔽门。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内。
交付进度：出厂测试合格后，整体交付。
付款方式：1.合同签订后20个工作日内支付合同总额的40%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：验收指标为上述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
保修及售后服务：3年免费质保。
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