中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	硅漂移探测器
	1.	具备真空环境工作能力，能在优于5×10-9 mbar的真空腔体中正常使用
2.工作能量范围100-7000 eV
3.探头有效面积 ≥ 30 mm2
4.计数率 ≥ 1000000 cps
5.能量分辨率150 eV@5.9 keV MnKα Peaking-Time 2µs
6.峰背比优于4000
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12个月内交货
交付进度：一次性交付
验收指标及验收要求：现场开机检测各项技术指标
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：保修期为2年
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
