中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	机箱
	2U机架式服务器，提供滑动导轨，支持LCD液晶诊断面板
支持≥28块2.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘槽位，滑动导轨；
配置3.5英寸机箱含高达 12 SAS/SATA 硬盘
	
	

	2
	CPU
	2颗英特尔至强 金牌 5416S 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
	
	

	3
	内存
	配置≥768G DDR5 4800MT/s内存，支持≥32个RDIMM/LRDIMM插槽，支持最高RDIMM 8TB内存容量
	
	

	4
	硬盘
	支持NVME E3.S硬盘，支持配置2个480G或960G M.2接口的热插拔NVME SSD硬盘并实现RAID1，专用于操作系统引导盘。（提供技术白皮书截图证明）；
配置2块 480GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512热插拔硬盘；
配置2块1.2TB 硬盘 SAS ISE 12Gbps 10k 512n
	
	

	5
	Raid卡
	支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,配置8 GB DDR4 3200 MT/s Cache，支持NVME硬件RAID（支持≥16个NVME disks）
	
	

	6
	网卡
	配置2个千兆网口，2张双口25Gb网卡（满带万兆模块），支持DPU
	
	

	7
	PCIe插槽
	支持PCIe5.0，支持≥8个PCIe插槽，支持一个x16 PCIe插槽将x8 lane连接到CPU1并将另外x8 lane连接到CPU2，规避NUMA链路多跳，从而缩短网卡访问延迟时间（提供原厂技术白皮书）
	
	

	8
	GPU扩展
	支持≥2块双宽GPU，或≥6块单宽GPU
	
	

	9
	电源
	≥1100W 1+1热插拔冗余双电源
	
	

	10
	安全
	加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的SED）、安全启动、安全擦除、安全组件验证（硬件完整性检查）、硅片信任根、系统锁定等
	
	

	11
	
	支持快擦硬盘，在服务器生命周期结束或者挪作它用时，服务器集成的管理工具支持图形界面和命令行方式擦除物理磁盘/SSD的数据
	
	

	12
	管理
	支持VMware ESXi 8.0 Distributed Services Engine功能，VMware官网VMware Compatibility Guide截图验证。
	
	

	16
	
	配置单独的Idrac带外管理网口，企业级IPMI管理软件永久授权，实现KVM over IP，基于浏览器的远程登录、管理、ISO镜像挂载、操作系统部署、导入导出服务器配置文件，远程固件更新，诊断、服务和日志记录，崩溃屏幕捕获
	
	

	14
	
	配置OpenManage Enterprise系统管理，能够管理多达8000台服务器，并监视网络、存储和第三方设备；并实现自动化的管理，从发现到停用，在同一控制台中管理各种活动，借助模板，几分钟内即可自动部署设备。系统管理可集成于VMware vCenter/Microsoft System Center/Microsoft Windows Admin Center/Red Hat Ansible Modules等平台实现统一管理
	
	

	45
	
	支持移动设备远程管理，安装IOS或安卓平台APP，该APP可通过基于网络远程连接方式或基于Quick Sync2模块的连接方式，以点对点或一对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。(提供官方链接证明)
	
	

	16
	质量保证
	提供原厂商5年全免现场质保（7*24*4小时响应），支持5年硬盘不返还，设备验收时确保服务代码可在原厂公布的服务电话验证上面承诺的服务内容、服务级别、服务年限；硬件指标原厂标配，官网可查询。
	
	

	17
	操作系统
	安装VMware ESXi：其中部署CentOS 系统内核3.10.0-1160
	
	

	18
	文件系统
	配置要求：
1. 通过采用Raid确保整套存储系统安全可靠，提供始终如一的高可用性。
2. 支持并发I/O读写，高达数百GB/s的聚合带宽；
3. 文件系统应支持NFS传输；
4. 具有良好的可扩展性，性能和容量随存储服务器数量或存储单元的增加而线性增长，同时存储系统的扩展操作对上层应用透明，不造成任何业务系统的中断。
5. 支持现有主流存储设备厂商的硬件设施，实现了对跨厂商、跨品牌存储设备的统一有效管理。
6. 支持对硬件资源、用户空间、存储系统剩余资源的管理，以及对用户进行分组和权限设置，实现可视化的统一管理和监控
7. 服务：提供本地化的技术支持和服务，提供五年免费的软件升级
	
	

	19
	集群管理软件
	1.商业版集群管理软件
2.软件架构：管理软件基于B/S架构，能使用主流浏览器进行管理，中文界面
3.集群状态监控：提供集群物理拓扑视图监控，监控包括总体及各计算节点的CPU平均使用率、内存剩余率、磁盘剩余、磁盘IO速率，集群节点的静态属性信息、动态属性信息，显示节点的环境参数等
4.集群告警:提供实时告警功能，并可以以邮件或短信方式提供告警；提供历史告警信息查询功能
5.集群性能报表:能按时间体现集群系统总体运行情况，可生成关联报表，并提供关系分析；报表可以导出成PDF、Excel等文件格式
6.集群管理:提供用户管理、IP管理，Hosts管理，进程管理，服务管理，远程开机/关机管理等功能
7.集群软件应具有节能特性，能根据CPU负载自动调整CPU的频率，并且在节点负载较低时能关闭该节点，以降低整体集群功耗，达到绿色节能的效果
	
	

	20
	作业调度软件
	1.提供商业版作业调度系统软件
2.功能：支持远程命令行或Web页面访问模式下作业的递交、删除、查询以及队列设置等操作；作业调度支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级；作业调度支持FIFO、抢占式、回填、公平共享等多种调度策略，保证大作业能够得到有效调度；提供非法作业及残留作业的查询和清理功能
3.应用软件实现特定高性能计算软件的Web封装，可以在Web界面对主流的串行作业、并行作业，科学计算软件、工程计算软件等的运行参数进行在线设置，并提交作业，完成计算过程；提供串行、OpenMP并行、MPI并行软件的标准Portal
4.集群运维工具：在集群管理软件之外，提供基于命令行的集群环境配置工具软件，实现一键配置所有节点的SSH无密码访问、RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、添加及删除用户、同步文件，实现有所有节点并行执行命令等功能，方便集群运维管理
	
	

	21
	并行开发环境
	1.编译器：提供和安装商业版Intel Parallel studio XE Cluster Edition for linux编译器(提供多用户以上正常使用正版license)：支持C/C++/Fortran；安装GNU编译器：支持C/C++/Fortran
2.MPI：安装MPICH2, OpenMPI, Mvapich2等MPI环境
3.数学库：提供和安装MKL、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW、HDF、NETCDF、NCL等函数库
	
	

	22
	在线运维服务
	1.完成对高性能计算集群7*24小时远程在线监控、运维管理的工作，在线运维服务监控采购方高性能集群服务器、网络等相关资源状态信息，如发现异常信息、故障信息，则将此类信息第一时间通知用户方，并采取相关措施
2.用户可通过微信服务号、APP等手段，向运维方反馈在线运维服务相关问题或建议
	
	

	23
	售后服务
	1. 系统巡检：服务期内每季度组织专业工程师进行免费系统巡检服务
2. 服务团队：有专门的售后服务团队，提供全程的维修服务和系统保障
	
	

	24
	技术培训
	计算设备原厂商免费提供相关的5人数超过30课时的培训课程，培训内容包含但不限于：Linux基础知识、集群系统运维管理、管理软件使用、作业调度系统使用、程序编译和优化、并行程序开发等，培训讲师为设备原厂商专业技术人员
	
	

	25
	交货日期
	自合同签订后30天内
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