中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BPM标定测试平台
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]平台准直安装重复定位精度≤50 μm;
BPM二维（水平及垂直）位移台：行程≥50 mm，重复定位精度≤1 μm，载重≥10 kg。
数量：1套（二维电动位移台及其电控系统1套；BPM 固定支架4套；光学平台1套：尺寸1800*900*100 mm；高宝测试部件及配套支架2套；手动滑台2套）
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后180天。
交付进度：一次性交货。
付款方式：合同签订后20个工作日内预付合同总额的20%，货到验收合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：
平台准直安装重复定位精度≤50 μm;
BPM二维（水平及垂直）位移台：行程≥50 mm，重复定位精度≤1 μm，载重≥10 kg。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：现场安装验收合格后1年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
