中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	烘烤调试设备
	1、	机柜入电为380V电压。
2、共包含12套烘烤单元；可整体使用，也可单独使用。
3、	每个烘烤单元单独使用时入电为220V。烘烤温度不低于300℃。
4、每个烘烤单元至少两路烘烤输出，每路都可单独使用；含4个热偶测温装置，含不少于30段的可编程程序段及数据记录功能，含数据导出接口。
5、每个烘烤单元配置7英寸的触摸屏，可同时显示反馈点温度，辅助点温度及当前烘烤流程和已执行时间等重要信息。含网络接入功能，可手机app及计算机远程访问烘烤单元，并远程实时修改控制。
6、含真空计连锁接入口及故障声光报警装置。（预留接口）
7、采用机柜式设计。机柜高度不超1.8m。长宽不超过正常机柜尺寸。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后四个月。
交付进度：签订合同后四个月后一次性交付。
付款方式：签订合同后支付合同总价的70%，验收合格后支付合同总价的30%。
验收指标：烘烤温度不低于300度，程序段数量不少于30个，远程网络控制功能正常。
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