中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	紫外脉冲激光器
	1.输出波长:1064nm、532nm、266nm，波长通过控制面板可自动切换；
2.最大脉冲能量:≥800mJ@1064nm、≥400mJ@532nm、≥90mJ@266nm；
3.重复频率:1-10Hz分频可调；
4.能量稳定性(RMS):≤1%@1064nm、≤2%@532nm、≤3%@266nm；
5.脉冲宽度:≤9ns；
6.Jitter值(RMS):≤0.5ns；
7.发散角:≤0.6mrad；
8.配置相位匹配功能,可自动寻找最佳晶体匹配角度:
9.配置 LD 指示光；
10.配置电源水冷系统；
采购数量为1套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后4个月内
交付进度：合同签订后启动生产；收到预付款后3.5个月内发货；到货后2周内到现场安装调试验收
付款方式：合同签订后预付合同总额的70%，验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
光源主机，数量1套
电源水冷一体机，数量1套
控制盒，数量1套
保修及售后服务：12个月
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
