中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	UFO旋转机械臂
	安装法兰： CF200 
旋转自由度： 360度连续旋转 
旋转精度：0.1 度
伸出臂长（距离安装法兰中心）：大于1200mm 
伸缩精度：优于0.5mm 
升降行程：50mm
运动方式：马达驱动和手动切换，三维运动 
烘烤温度：150摄氏度（电机拆除）
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起 10个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：签订合同预付合同总额的80%，货到验收合格且收到全额发票后甲方于30个工作日内支付剩余尾款。
验收指标及验收要求：按技术参数验收。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：保修期12个月，质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
