中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	飞秒激光器
	1. 中心波长：343±3nm
2. 平均功率：≥2W@200kHz
3. 功率稳定性：≤0.5% RMS (over12h@25℃)
4. 光束质量（M2）：≤1.2
5. 能量稳定性：≤1% (pulse to pulse, 10min)
6. 重复频率：单脉冲-200kHz可调（200kHz整除）
7. 单脉冲能量：≥10uJ@200kHz
8. 脉冲宽度：≤700fs
9. 光斑圆度：≥90%
10. 光斑尺寸：2±1mm
11. 发散角：≤1mrad
12. 激光器采用分体式设计，激光头和电控箱分开，激光头尺寸：不大于90*38*14cm，电控箱尺寸：不大于51*49*14cm
13. 出光口高度：95-100mm
14. 冷却方式：水冷
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货到验收合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：
1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供操作手册；
保修及售后服务：12个月质保期
其他：
1、供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数；
[bookmark: _GoBack]2、供应商在询价结束后一周内、合同签订前，需提供报价同款样机进行验证测试。

	
	


  
公司名称（盖章）：
日期：


