中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]不锈钢真空室离线调试支撑
	本次采购的耗材用于不锈钢真空室离线调试使用，主要的参数如下：
	序号
	名称
	技术要求
	数量（套，个）

	1
	调试平台A
	非标，按图加工
[bookmark: OLE_LINK7]小车面板：304不锈钢*5mm厚
小车框架：铝型材，截面50*50
	6

	2
	调试平台B
	非标，按图加工
小车面板：304不锈钢*5mm厚
小车框架：铝型材，截面50*50
	8

	3
	支撑柱
	非标，按图加工
高度调节范围400-750mm
承重60kg
	32

	4
	移动托盘
	250mm×250mm，4个万向轮，承重150kg
	20

	5
	小型不锈钢升降台
	300mm*300mm，高度调节范围100-450mm，承重25kg
	32

	6
	液压波纹管
	CF35转CF35，130mm长
一端活套一端死套
带3个伸缩调节杆
漏率≤2E-11mbarL/s
	25

	7
	四通真空管道
	3个CF35，1个CF100
	4



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后30天内。
交付进度：一次性交付100%。
付款方式：货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 45个工作日内一次性全额支付合同金额。
验收指标及验收要求：尺寸指标满足图纸与技术规格要求，实际数量与合同要求一致，产品外观完好。
保修及售后服务：产品质保期为 12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
