中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	X射线快门
		开合时间
	≤20ms

	通光孔径
	≥1mm

	真空兼容
	≤5×10-7 Pa

	含配套电子学控制系统


数量：1套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：
国产产品：
（1）合同签订后，买方支付合同总价的50%；
（2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%；
（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。
进口产品：
（1）原则上应采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
（2）既非信用证又非凭发运单据（运单）电汇预付比例不超过30%，超过30%时须提供等额预付款保函。
验收指标及验收要求：厂家需对快门进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求，并提供测试报告1份。
保修及售后服务：
1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。
2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。
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