中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	矢量网络分析仪
	1. 频率范围：100kHz-26.5GHz；
2. 频率分辨率：1Hz；
3. 端口数：2端口；
4. 输出功率设置范围：-50dBm~+10dBm；
5. 最大动态范围135dB（typ.）；
6. 有效方向性：27dB 全频段；
7. 中频带宽：1Hz-10MHz；
8. 扫描时间：100ms（201点）；
9. 扫描点数：最大可设置为10001点；
10. 接口形式：3.5mm（阳头）；
11. 远程控制：LAN、USB；
至少10.1英寸触控屏。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后20周内交货到用户指定地点
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告：
输出频率范围覆盖100kHz-26.5GHz；
2. 最大输出功率：+10dBm；
3. 最大动态范围135dB（typ.）。
质保期：验收合格之日起36个月为质保期。
[bookmark: _GoBack]售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）。在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
