中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	人工线电容
	直流耐压50kV，电容容量0.033 uF±10%，峰值电流1 kA；外尺寸（长*宽*高）360 mm*118 mm* 114 mm（误差±2 mm内），前后中心开孔，预埋M8*12螺纹作为电极引出。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后4个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起4个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付合同总额的50%；货到验收合格后30个工作日内付清合同尾款。
验收指标及验收要求：按照技术参数要求进行验收，验收指标如表所示。验收期间，货物数量、规格型号等与表所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
