技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	红外光谱仪漫反射反应池
	1.必须能适配布鲁克公司的80V红外光谱仪 ；
2.腔体材质为316不锈钢，含红外视窗，含观察口 ；
3.工作压力范围在1-E6mbar至常压 ；
4.温度范围从室温到450° ；
5.含水冷组件和温控组件；
[bookmark: _GoBack]6.需提供设计图纸，且整体尺寸需我方场地限制的要求。
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                               日期：
