中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	探测器位置调节三维位移台
	拟采购1套SDD探测器位置调节三维位移台，配合SDD探测器使用，实现对探测器的精准定位。SDD探测器位于真空腔体内，三维位移台位于真空腔外的法兰上。三维位移台移动时，通过SDD自带的连接杆传动，调节SDD的位置。除三维位移台外，厂家还需提供配套的CF63法兰和波纹管，其兼容真空度需要达到1×10-5 Pa。
主要调节精度指标要求：
	X方向行程及重复定位精度
	≥100 mm、≤2 μm

	Y/Z方向行程及重复定位精度
	≥6 mm、≤2 μm

	各方向稳定性
	≤2 μm/10min

	真空内组件真空度
	≤1×10-5 Pa

	探头重量
	≤200g

	法兰接口和部分部件要求
	如图示


X、Y、Z方向定义如图示
[image: ]

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：
（1）合同签订后，买方支付合同总价的50%；
（2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%；
（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。
验收指标及验收要求：厂家需对三维位移台的行程和精度进行出厂测试，满足上表中给出的指标要求。
保修及售后服务：
1. 厂家提供两年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。
[bookmark: _GoBack]2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
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