中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	射频器件
		名称
	单位
	数量
	技术要求

	移相器
	个
	12
	工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节360°/GHz，插入损耗小于2.0dB，最大驻波比1.50：1.（4个）；
[bookmark: _Hlk212492467]工作频率DC-1GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率100W，相位调节900°/GHz，插入损耗小于2.5dB，最大驻波比1.50：1.（4个）；
[bookmark: _Hlk212492502]工作频率DC-2GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω，平均功率50W，相位调节20°/GHz，插入损耗小于0.35dB，最大驻波比1.25：1.（4个）

	功率衰减器
	个
	10
	工作频率DC-4GHz，接口为N型，特性阻抗50Ω，衰减值30dB,衰减精度±1.5dB，输入最大平均功率300W，峰值功率10kW。

	匹配负载
	个
	50
	频率范围DC to 18000 MHz，匹配阻抗为50Ω，DC-4G频段回波损耗大于30dB，最大功率1W。

	功分器
	个
	14
	工作频率为DC-8.4GHz，接口为SMA，具有四路输出零相位电阻型的功分器，特性阻抗50Ω，低插入损耗，插损小于0.05dB，隔离度大于6.0dB，相位不平衡度小于1.5°，幅度不平衡度小于0.3dB，通道间VSWR小于1.15:1（10个）；
工作频率为5-2500MHz，接口为SMA，两路输出，特性阻抗50Ω，插损小于1.0dB，隔离度大于17.0dB，相位不平衡度小于2°，幅度不平衡度小于0.2dB，输入功率大于1W（4个）。

	衰减器
	个
	200
	[bookmark: _Hlk212492614]工作频率为DC-12GHz，接口为SMA，特性阻抗50Ω， 最大输入功率2W，衰减典型值为1dB/2dB/3dB/4dB/5dB/6dB/7dB/8dB/9dB/10dB，VSWR小于1.2：1（每种衰减值20个）。

	稳相线缆
	根
	55
	[bookmark: _Hlk212492709][bookmark: _Hlk212492747]连接器为SMA公头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，信号传输速率＞82%，3GHz驻波＜1.15，插损小于0.6dB/m，室温情况下±5°，相位变化在30ppm以内（相位变化小于万分之0.3）。0.5m长度20根；1m长度20根；2m长度10根；3m长度5根。

	连接器
	个
	260
	N型公头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1.（30个）；
SMA公头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1.（直头、弯头各30）；
SMA公头转SMA公头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1（直头、弯头各30）；
SMA母头转SMA母头，工作频率DC-18GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.1dB，VSWR小于1.15：1（直头、弯头各30）；
SMA母头转BNC公头，工作频率DC-2GHz，特性阻抗50Ω，插入损耗小于0.05dB，VSWR小于1.2：1（50个）。

	限幅器
	个
	4
	工作频率覆盖0.2至3000 MHz的范围，接口为SMA，具备+12 dBm至+33 dBm的宽输入功率限幅范围，插入损耗小于0.4 dB，在+12至+20 dBm的输入范围内增益压缩小于0.3dB，恢复时间小于5纳秒，输出功率峰值+13 dBm。

	隔离器
	个
	4
	[bookmark: _Hlk212492862]工作频率覆盖1.0-2.0GHz，接口为N型，50欧姆阻抗. 最大插损值0.6dB, 最大驻波比1.4:1, 隔离度是16dB，平均功率250W。



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后支付合同总额的20%，货到验收后支付合同尾款
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
保修及售后服务：产品质保期为12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
