中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	接线铜鼻子
		名称
	材质
	触电镀层
	数量（个）
	备注

	DT-10
	铜
	镀锡
	40
	　   A级

	DT-35
	铜
	镀锡
	80
	A级

	DT-50
	铜
	镀锡
	180
	A级

	DT-70
	铜
	镀锡
	50
	A级

	DT-95
	铜
	镀锡
	550
	A级

	DT-120
	铜
	镀锡
	1800
	A级

	DT-150
	铜
	镀锡
	900
	A级

	DT-185
	铜
	镀锡
	20
	A级

	JG-50-8
	铜
	镀锡
	50
	A级

	JG-35-8
	铜
	镀锡
	130
	A级

	JG-25-8
	铜
	镀锡
	850
	A级

	JG-16-8
	铜
	镀锡
	650
	A级

	JG-10-6
	铜
	镀锡
	2400
	A级

	JG-6-6
	铜
	镀锡
	450
	A级

	SV1.25-3.2
	铜
	镀锡
	12（包）
	1包500只

	RV5.5-5
	铜
	镀锡
	24（包）
	1包250只



	
	

	2
	商务条款
	交货期：15天。
交付进度：一次性交付。
付款方式：货到甲方验收合格后支付合同总金额。
验收指标及验收要求：所有接线铜鼻子型号均符合上述要求，并提供产品合格证。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
