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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵机组


	数量：8台
1、分子泵对氮气抽速不低于290L/s，极限真空≥1E-6Pa，对氢压缩比≥1E3，对氮压缩比≥1E8，无油轴承；
2、前级为干泵，抽速不低于10m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。
3、机组极限真空≥1E-5Pa，包含必要的真空连接件和控制及真空显示系统，预留DN40CF抽气接口，前级泵与分子泵间需加装隔离电磁阀，
4、手推车结构，轮带止锁机构。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：签订合同后首付70%，货到验收合格后30日内付清尾款。
验收指标及验收要求：检查设备型号，实际测试泵的抽速等指标。
保修及售后服务：验收合格之日起提供为期1年免费质保与技术支持。
	
	


  

公司名称（盖章）：
日期：    
