中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	CCD探测器
	· 类型：X射线直接探测器
· 频谱范围：包括且大于（5 ~ 8）keV
· 接口：CF100法兰（首选），或CF63
· 像元尺寸：不大于13.5μm
· 像素：不少于1024×512，
· 感光面积：不小于13mm×6mm
· 真空兼容：不大于10-4Pa
· 读出噪声：不大于15e-@2MHz
· 暗电流：不大于0.0005e-/pixel/sec
· 读出速率：不小于50kHz
· 控制软件：EPICS驱动或软件开发包（SDK）包含LightField软件
· 数据接口：USB2.0及以上
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后5个月内
交付进度：在交货期要求内，同时交付
付款方式：两种方式可选
· 货到付款
· 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求
保修及售后服务：
· 质保期不少于一年
· 提供配套技术支持
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