中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分流泵
	三口分流泵：
要求一：抽口一抽速≮20L/s，抽口二抽速≮155L/s，抽口三抽速≮200L/s，前级最大耐压≮10mbar； 
要求二：抽口二、抽口三规格为 DN 100 ISO-K，抽口二、抽口三同侧布置且中心距 160mm，抽口一与抽口二、 抽口三不同侧布置； 
要求三：可以远程控制，可以调速运行； 
要求四：须提供说明书等材料证明上述参数； 
要求五：为了可靠性，要求分流泵泵体泵芯原厂一体加工组装，泵体为铝合金，中标后提供相关证明； 
配件：电源、电缆、放气阀(vent valve)、吹扫气体阀(purge/sealing valve)，润滑配件。
附图纸，仅供参考：
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	2
	商务条款
	交货期：合同签订后30 周内
交付进度：签订合同后 30 周内交货至国家同步辐射实验室
付款方式：签订合同后付款 30%，到货验收合格后付尾款
验收指标及验收要求：提供出厂合格证或出厂测试报告
保修及售后服务：
1、乙方对其所提供设备的免费保修期为 12 个月，提供终身有偿维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算，乙方应在接到保修通知后 24 小时内响应，两个工作日内派技术人员到达现场，72 小时内排除故障；需要更换设备或配件的应在 7 个工作内修复，7 个工作日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修。
[bookmark: _GoBack]2、保修期届满后，乙方按照保修期内规定提供相应的维修义务。乙方应长期为甲方优惠供应零部件，并协助甲方维护保养所供设备。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
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