中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
		
[bookmark: _GoBack]真空安装耗材标准件
		名称
	型号
	数量

	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]无氧铜垫圈
	CF35
	1000

	无氧铜垫圈
	CF63
	130

	无氧铜垫圈
	CF100
	510

	无氧铜垫圈
	CF150
	10

	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]镀银螺栓
	M6*25
	250

	镀银螺栓
	M6*35
	4200

	镀银螺栓
	M8*30
	120

	镀银螺栓
	M8*45
	700

	镀银螺栓
	M8*50
	6000

	镀银螺栓
	M8*55
	60

	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]镀银双头螺栓
	M6*40
	100

	镀银双头螺栓
	M8*40
	30

	镀银双头螺栓
	M8*55
	100

	镀银双头螺栓
	M8*60
	50

	垫片
	M6
	4600

	垫片
	M8
	7200

	螺母
	M6
	200

	螺母
	M8
	360

	板螺母
	CF35
	1100

	板螺母
	CF63
	130

	板螺母
	CF100
	1200

	板螺母
	CF150
	20

	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]盲板法兰
	CF35
	30

	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]盲板法兰
	CF63
	3

	盲板法兰
	CF100
	2

	观察窗
	CF35
	2

	观察窗
	CF63
	2


[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]技术要求：1.螺栓抗拉强度不小于700MPa；2.螺栓、螺母、板螺母、垫片磁导率≤1.02。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：2025年12月30日之前
[bookmark: OLE_LINK99]交付进度：2025年9月30日之前需先行交付无氧铜垫圈，镀银螺栓，镀银双头螺栓，垫片螺母，板螺母所需数量的30%，其余2025年12月30日之前交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：螺栓抗拉强度需乙方出具相关检测报告；螺栓、螺母、板螺母、垫片磁导率抽测总数的1%，第一次交付和最终交付均需在货到甲方现场开箱验收后抽测，磁导率≤1.02。
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起1个工作日相应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担，乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
