中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	串口光电转换器
	支持协议：
设备需要同时支持RS232、RS422、RS485等多种串口协议
支持多从主机模式，具备仲裁机制
支持全双工双向模式
支持确切时间对数据线上的信号进行采样
光纤口数量：16路（接收/发送对）
HFBR适用于 50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm 和 200 μm 的 HCS 光缆
符合 IEEE802.3 以太网和 IEEE802.5 令牌环标准
RX输入灵敏度：–21.6dBm
TX输出波长：660nm（Red LED）
最小TX输出：-14.3dBm（25℃），-16.5dBm（0-60℃）
最大TX输出：-7.6dBm（25℃），-8.0dBm（0-60℃）
信号速率：0-5MBd（BER ≤10-9，PRBS:27-1）
最大传输距离：30m（25℃，5MBd），20m（0-60℃，5MBd）
串行端口数量：16路（接收/发送对）
电气规格：符合TIA/EIA-232-F标准
最大速率：120 kBit/s
Receiver最大输入电压：±30V
Receiver最小输入电阻：5kΩ
Driver最小输出电压：±5V
Driver最小负载电阻：300Ω
突波保护：±15kV （Human-Body Mode）
连接端口：RJ45 (8-pin)
其他参数：
输入电源：100-240V AC，50/60Hz
最大输入功率：25W
工作温度：0℃-60℃
机箱材质：铝合金或钢板
面板按照甲方要求印制
安装尺寸：标准19寸机架式安装，1U，深小于260mm
满配30cm串口跳线
	
	

	2
	商务条款
	交货期： 自合同签订后90天内。
交付进度：一次性完全交付。 
付款方式：
签订合同支付预付款30%
货到现场、验收合格、支付70%。
[bookmark: _GoBack]验收指标及验收要求：按技术参数验收。
保修及售后服务：
保修期36个月
质保期内，所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费；
质保期到期后，所需更换的零配件价格仅收取成本价。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
