技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
高频微波样品架
	1、	样品杆尺寸：长1100mm；样品杆底端尺寸小于100mm，底端宽度不大于26mm，厚度不大于16mm；
2、	样品最低温可达10K，高温可达350K；
3、	样品架底端内置光电二极管，响应时间不低于10ms，探测面不小于直径5mm的圆形，对于软X射线灵敏度不低于0.1A/W@400ev；
4、	留有SMA RF射频接口，可传输微波频率不低于5GHz；
5、	样品架高频线缆传输损耗小于5dbm@2GHz;
6、	平面共振波导中间开孔，提供不少于两种开孔尺寸的波导，且波导可更换；
7、	UHV真空度优于5×10-9 torr；
[bookmark: _GoBack]8、 留有弱电流探测接口，接口本底直流噪音小于0.2nA。
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