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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	静力水准系统
	1. 静力水准仪12台
测量范围：≥ ±6 mm；
分辨率：≤ 1 μm；
测量精度：≤ 5 μm；
输出信号支持：CAN总线 TCP；
采样频率：最大采样频率不低于2Hz；
材质：容器主体材质为不锈钢或其它耐腐蚀、低形变材料。
2. 数据采集设备2套
数据接口：需具备RJ45以太网接口；
通信协议：支持TCP/IP、Modbus/TCP等标准网络协议；
数据采集通道：≥ 32通道；
数据存储：内置存储容量≥16GB，支持数据本地缓存；
供电电源：220V AC / 50Hz；
3. 管路支撑系统2 套
材质：不锈钢或铝合金，要求结构稳定，能可靠支撑气液管路，防止管路下垂或产生应力。
4. 系统控制软件2套
软件功能：1.实时显示各测点相对高程及历史曲线；2.支持数据查询、导出及报表生成；3. 具备用户管理及权限控制功能；4. 具备测点状态监测及报警功能；
软件接口：提供OPC、ODBC或API等标准数据接口，便于与EPICS系统集成；
操作系统：支持Windows 10及以上版本。
5. 系统安装与调试：负责所提供静力水准系统的水气管路施工工艺设计及现场安装与调试工作，保障系统正常、稳定运行，并满足本询价要求文件中所有技术参数指标。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后5个月内。 
付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付30%，到货验收合格后，支付剩余70%）；
验收指标及验收要求：满足各项指标要求。提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。
保修及售后服务：免费保修期1年，同时提供终身维护服务。
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