技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
伺服控制器
	（1）4轴伺服同步控制；
（2）随机存取储存空间为2GB；编程空间为4GB；
（3）编程接口为以太网，支持G-Code、ANSI C和Power PMAC语言开发；
（3）支持Quadrature、UVW、SSI、EnDat、Hiperface、Yaskawa Signal、Tamagawa FA、Panasonic、Mitutoyo、Kawasaki、BiSS B/C和HiperFace编码；
（4）可接受电机温度输入和flag信号（home、限位）输入
（5）可输出脉冲/位置信号；5V TTL位置比较信号；
（6）最高同步监控周期不低于50ms；
（7）运动与实时IO网络采用EtherCAT；
（8）电机驱动采用高性能MOSFET放大器.
交货期：合同签订后240日历日内完成交货。
质保期：自验收合格之日起1年。
设备质量：合格。
售后服务：保修时间1年
本次询价范围内伺服控制器设备及相关材料，由中标人运抵甲方现场。
商品应具备设备操作说明书、产品规格书、设备合格证，产品规格书所列性
[bookmark: _GoBack]能指标应满足上述技术参数要求。
	
	


                                  









 公司名称（盖章）：
                               日期：
