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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高精度AD子卡
	（1） 通道数 ≥2
（2） 采样率≥2 Msps
（3） 模拟带宽≥500 kHz
（4） 分辨率：24 bit（有效位：18位）
（5） 输入阻抗：1 MΩ
（6） 输入量程：±10 V
（7） 接口：FMC或FMC+
（8） 包含原理图、PCB设计图
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的80%。
验收指标及验收要求：
	验收指标
	验收要求

	通道数
	≥ 2

	采样率
	≥ 2 Msps

	模拟带宽
	≥ 500 kHz

	分辨率（或有效位）
	24 bit（18位）

	输入阻抗
	1 MΩ

	输入量程
	±10 V

	接口
	FMC或FMC+，符合VITA57.1或VITA57.4规范

	技术文件
	用户手册，原理图，PCB设计图


保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
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