中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵机组
	[bookmark: _Toc169691735][bookmark: OLE_LINK28]1、分子泵轴承结构为全磁悬浮结构，极限压强≤5×10-8 Pa，对N2抽速≥550 L/s，整体漏率＜1×10-8 Pa m3/s，分子泵法兰接口为DN160-CF。
2、配做抽气腔体，腔体带不少于3个CF35法兰接口，接口分别安装全量程测量规管、全金属角阀及CF35盲板。
3、机械泵为多级罗茨干泵，且抽速≥10 L/s。
4、控制器能显示分子泵运行状态及参数，，分子泵和机械泵由对应的电源键控制，独立供电和控制。
5、机械泵、分子泵、抽气腔体需安装在可移动小车上，且整体满足吊装需求。
6、机组极限压强≤1×10-6 Pa。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
签订合同后3个月内完成交货 
付款方式：
货到现场并测试合格，并收到供应商发票后，一次性全额支付合同总金额；
验收指标及验收要求：
供应商应根据采购人认可的测试大纲，完成上述各项指标测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。
阶段性检查要求：
采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。
保修及售后服务：
本合同标的质保期不少于 12 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。
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