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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	红外FEL BPM处理器
	1. 至少40通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目。
2. 采样率1GHz，支持外时钟采样。
3. ADC分辨率至少12位，支持外触发阈值自触发。
4. 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统。
5. 根据硬件架构确定处理器数目，10台左右分布处理器或1-2台集成处理器
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起120日内交货。
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的50%，货到验收合格且收到全额发票后，采购方于10个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
	
	验收指标
	验收要求

	处理器整体
	通道数
	大于等于40

	ADC采样板卡
	采样率，有效位数
	符合技术规格

	系统软件
	运行EPICS软件
	符合技术规格


保修及售后服务：
产品质保期为验收合格之日起12个月。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
