技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	低能电子衍射仪
	1 尺寸要求：
安装法兰尺寸为：CF150。样品点的中心位置到安装法兰外口的中心直线距离为254mm。考虑到工作距离和安全距离，因此LEED的最短距离需要在190mm以下，实际行程根据最终型号来确定。尺寸见图示。
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2 技术要求：栅极数量：4个。光学屏幕半径不小于50mm。常规能量范围10-700eV，俄歇能量范围0-3000eV。样品处电子束斑不大于1mm，具有shutter功能。含CCD摄像头。
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