中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	Button型束流位置检测器
	
1、探头（除馈通外）和焊缝完成检测相对磁导率，要求μ＜1.02，焊缝处μ＜1.05。
2、罩检总漏率小于5e-10mbar.L/s，全部制作过程中执行超高真空操作规范。
3、馈通由乙方准备，并由乙方负责安装、调试。采购前馈通的品牌和型号必须得到甲方认可。
4、设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。合同签订后一个月内完成图纸会签。
5、严格按照会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具主要尺寸、公差检验报告和产品检验合格证。
6、其余要求详见设计方案。
7、总计8套

	
	

	2
	商务条款
	
[bookmark: _GoBack]交货期：合同签订后24周内
交付进度：
一次性交付
付款方式：
甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：
厂家提供出厂合格证明或测试报告
阶段性检查要求：无
保修及售后服务：
自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
