中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高斯计
	[bookmark: _GoBack]高斯计量程分别为0.5 T和2 T；精度：±0.01%；分辨率：2ppm；频率范围：0-2.5 kHz；温度系数：20 ppm/℃。数据线长度7m。
	
	

	
	
	高斯计量程分别为0.1T和2 T；精度：±0.01%；分辨率：2ppm；频率范围：0-2.5 kHz；温度系数：20 ppm/℃。数据线长度7m。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
