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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	数据采集卡
	1.通道数：2通道输入，输入幅值≥2V
2.最大输入计数率：≥10Gbit/s
3.时间分辨率≤100PS
4.最小脉冲宽度（正或负）：100ps，脉冲宽度分辨率：80 皮秒
5.传输接口：USB3.0或更高速的接口，无需NIM机箱或PCIe/PCIX插槽
6.Start和Stop输入：内置≥300MHz,+/-3V 下降沿甄别器，灵敏度：优于30 mV
7.支持外触发，自触发以及多机同步功能；
8.基于LabVIEW软件以及DLL调用数据库
9.TDC采集，无重复计数
10.最高输入带宽≥300Mhz
11.具备CFT（Constant Fraction Timing）功能
	
	

	2
	商务条款
	交货期：3个月
交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：设备到货并调试验收合格后，支付合同总价的100%。
验收指标及验收要求：外部5 V时序电压触发，频率20-40 kHz，实测质谱信号的时间分辨率小于等于100 ps。
保修及售后服务：1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
