中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	同步脉冲模块（4台）
	· 数量：4台
· 尺寸：19寸，1U机箱
· 供电：220 V交流供电
· 散热：风扇散热
· 片上系统(SOC)：基于ZYNQ 7平台
· 编码器接口：3路编码器输入/输出，支持增量、绝对BISS编码
· 多通道数字信号接口：至少6路TTL/2路LVDS多通道输入输出
· 控制接口：1个千兆以太网口
· 调试接口：UART终端、JTAG调试接口
· 状态指示：板载状态LED
· 板载监测功能：电压监控
· 存储介质：板载TF闪存
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
自合同签订之日起10周内完成交货及安装调试。
交付进度：
一次性交付。
付款方式：
验收并通过后90个工作日内全额付款。
验收指标及验收要求：
· [bookmark: _GoBack]数量：4台
· 尺寸：19寸，1 U机箱
· 供电：220 V交流供电
· 散热：风扇散热
· 片上系统(SOC)：基于ZYNQ 7平台
· 编码器接口：3路编码器输入/输出，支持增量、绝对BISS编码
· 通道数字信号接口：至少6路TTL/2路LVDS多通道输入输出
· 控制接口 ：1个千兆以太网口
· 调试接口：UART终端、JTAG调试接口
· 状态指示：板载状态LED
· 板载监测功能：电压监控
· 存储介质：板载TF闪存
阶段性检查要求：
（1）出厂测试阶段：供应商完成全部生产任务后通知采购方进行出厂测试，以合同指标为依据，按采购人审核批准的出厂测试大纲进行测试，出厂测试合格后可发货，并附必要的技术资料。 
（2）现场测试验收阶段：货到采购人现场后，供应商须按合同要求完成后续工作，按采购人审核批准的现场测试大纲通过测试，提交竣工技术资料，完成验收。
保修及售后服务：保修1年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：

