技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	冲击磁铁放电柜
	负载：电感≤0.6uH（负载为冲击磁铁，由采购方提供。）
总电感：＜1.5uH
放电电流：≥6kA
高压脉冲波形：半正弦波，底宽3.0±0.1us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）
脉冲前沿抖动：≤5ns（相对于外触发信号，采用示波器测量标准偏差的方式）
最大重复频率：10pps（1-10pps连续可调）
重复稳定度：＜0.2%（p-p）（半小时测量）
另：
1、 报价单需包含所采用的技术路线原理图以及必要的文字说明；
2、 [bookmark: _GoBack]主要部件的分项报价。
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
