中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	脉冲信号发生器
	窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps；
脉冲重复频率≥1Hz;
输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度≤100mV，最大信号幅度≥2V；
输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps；
重复脉冲随机抖动RMS<5ps，脉冲宽度随机抖动RMS<10ps；
单台4通道，支持多通道同步；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8周到货。
交付进度：一次性到货。
付款方式：合同签订后付款30%；验收合格后付款70%。
验收指标及验收要求：按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求：
· 窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps；
· 脉冲重复频率≥1Hz;
· 输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度≤100mV，最大信号幅度≥2V；
· 输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps；
· 重复脉冲随机抖动RMS<5ps，脉冲宽度随机抖动RMS<10ps；
· 单台4通道，支持多通道同步；
保修及售后服务：主机保修3年。
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