中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	冲击磁铁及NLK磁铁
	冲击磁铁采购4套，其中包括三种类型的磁铁，分别标记为Kicker和2-CH kicker，NLK磁铁采购1套；具体要求如下：
	类型
	采购数量
	指标要求
	备注

	Kicker
	2套
	磁芯均采用镍锌铁氧体（型号为TN80L），要求同一批次生产；支撑包括金属外壳、固定高压电缆的绝缘支撑；
绝缘支撑耐压超过DC25 kV；
磁铁总长300 mm±1 mm；
截面形状为窗口型结构，由两块U型磁块（或无氧铜）拼接而成，拼接后的公差±0.2 mm,各面垂直度、平行度±0.2 mm，其中图1b，2-CH kicker的磁芯蓝色部份（左侧，外尺寸61 mm*100 mm）为磁块，灰色部份（右侧，外尺寸47 mm*100 mm）为无氧铜块。
	截面尺寸如图1a标注

	2-CH kicker
	1套
	
	截面尺寸如图1b标注

	NLK
	1套
	
	截面尺寸如图2标注



设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
[bookmark: _GoBack]合同生效之日起12个月内
交付进度：
供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
签订合同后20个工作日内，预付合同总额的20%；设计投产图纸经甲方审核，双方会签后，支付合同总额的30%；货到验收合格后30个工作日内，支付尾款。
验收指标及验收要求：
根据双方审核通过的会签图纸进行验收。
阶段性检查要求：
在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
